(module easyeda2kicad:RELAY-TH_FTR-MYAA024D (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.77) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RELAY-TH_FTR-MYAA024D (at 0 5.77) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at -8.25 1.77 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(pad 2 thru_hole circle (at -5.71 1.77 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(pad 3 thru_hole circle (at 8.25 -1.77 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(pad 4 thru_hole circle (at 3.18 -1.77 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/FTR-MYAA024D/FTR-MYAA024D.3dshapes/RELAY-TH_FTR-MYAA024D.wrl"
		(offset (xyz 0.000 0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)