(module "FTSH-107-XX-YYY-DV-K-P-TR" (layer F.Cu)
  (descr "FTSH-107-XX-YYY-DV-K-P-TR")
  (tags "Connector")
  (attr smd)
  (fp_text reference J** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "FTSH-107-XX-YYY-DV-K-P-TR" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -3.81 2.035 0) (size 0.74 2.79) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -3.81 -2.035 0) (size 0.74 2.79) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -2.54 2.035 0) (size 0.74 2.79) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -2.54 -2.035 0) (size 0.74 2.79) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -1.27 2.035 0) (size 0.74 2.79) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -1.27 -2.035 0) (size 0.74 2.79) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0 2.035 0) (size 0.74 2.79) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0 -2.035 0) (size 0.74 2.79) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 1.27 2.035 0) (size 0.74 2.79) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 1.27 -2.035 0) (size 0.74 2.79) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 2.54 2.035 0) (size 0.74 2.79) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 2.54 -2.035 0) (size 0.74 2.79) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 3.81 2.035 0) (size 0.74 2.79) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 3.81 -2.035 0) (size 0.74 2.79) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model FTSH-107-01-L-DV-K-P-TR.stp
    (at (xyz 0 0.00078740155720335 0.016141732142666))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
