(module easyeda2kicad:MLP-14_L2.5-W2.5-P0.50-BL-EP (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.18) (layer F.SilkS))
	(fp_text value MLP-14_L2.5-W2.5-P0.50-BL-EP (at 0 5.18) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -0.50 1.18 0.00) (size 0.28 0.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 0.00 1.18 0.00) (size 0.28 0.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.50 1.18 0.00) (size 0.28 0.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 1.18 0.75 0.00) (size 0.51 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 1.18 0.25 0.00) (size 0.51 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 1.18 -0.25 0.00) (size 0.51 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at 1.18 -0.75 0.00) (size 0.51 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at 0.50 -1.18 0.00) (size 0.28 0.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at 0.00 -1.18 0.00) (size 0.28 0.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd rect (at -0.50 -1.18 0.00) (size 0.28 0.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd rect (at -1.18 -0.75 0.00) (size 0.51 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd rect (at -1.18 -0.25 0.00) (size 0.51 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 13 smd rect (at -1.18 0.25 0.00) (size 0.51 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 14 smd rect (at -1.18 0.75 0.00) (size 0.51 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 15 smd rect (at 0.00 0.00 0.00) (size 1.38 1.38) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/FUSB302BMPX/FUSB302BMPX.3dshapes/MLP-14_L2.5-W2.5-H0.8-P0.50.wrl"
		(offset (xyz -914.570 685.970 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)