(module FUSB302BMPX (layer F.Cu) (tedit 6390CED9)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MLP14_2P5X2P5_ONS (at 0 3.175) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -1.2446 -0.508 90) (size 0.1778 0.6096) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.2446 0 90) (size 0.1778 0.6096) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.2446 0.508 90) (size 0.1778 0.6096) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.762 1.2446) (size 0.1778 0.6096) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -0.254 1.2446) (size 0.1778 0.6096) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.254 1.2446) (size 0.1778 0.6096) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0.762 1.2446) (size 0.1778 0.6096) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.2446 0.508 90) (size 0.1778 0.6096) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 1.2446 0 90) (size 0.1778 0.6096) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 1.2446 -0.508 90) (size 0.1778 0.6096) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 0.762 -1.2446) (size 0.1778 0.6096) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 0.254 -1.2446) (size 0.1778 0.6096) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -0.254 -1.2446) (size 0.1778 0.6096) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -0.762 -1.2446) (size 0.1778 0.6096) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 0 0) (size 1.4478 1.4478) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
