(footprint FUSC1608X56N (layer F.Cu) (tedit 68D667C4)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.24 -1.08 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value FUSC1608X56N (at 1.51 1.08 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -0.77 0.0) (size 0.93 0.99) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at 0.77 0.0) (size 0.93 0.99) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)