(module FUSC3215X83N (layer F.Cu) (tedit 6373C097)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at 0.175 -2.135 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value FUSC3215X83N (at 4.62 2.365 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.47 0.0) (size 1.17 1.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at 1.47 0.0) (size 1.17 1.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)