(module FUSC3215X85N (layer F.Cu) (tedit 62ED8EEA)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -1.06 -1.49 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value FUSC3215X85N (at 0.69 1.49 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.405 0.0) (size 1.3 1.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at 1.405 0.0) (size 1.3 1.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)