(module FUSM4632X200N (layer F.Cu) (tedit 647AE87B)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.72616 -2.83951) (layer F.SilkS))
  (fp_text value FUSM4632X200N (at 4.366505 2.872535) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -2.615 0) (size 1.78 3.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.615 0) (size 1.78 3.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
