(module easyeda2kicad:IND-SMD_L7.0-W6.6_FXL0630 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value IND-SMD_L7.0-W6.6_FXL0630 (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at 3.13 0.00 0.00) (size 2.42 3.62) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -3.13 0.00 0.00) (size 2.42 3.62) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/FXL0630-330-M/FXL0630-330-M.3dshapes/IND-SMD_L7.0-W6.6-H2.8_FXL0630.wrl"
		(offset (xyz -3.060 -2.290 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)