(module 52271-4 (layer F.Cu) (tedit 65A0BD2D)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 3.683) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at 0 -0.0635) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.5 -4.1 90) (size 1.9 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -0.5 -4.1 90) (size 1.9 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at 0.5 -4.1 90) (size 1.9 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at 1.5 -4.1 90) (size 1.9 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad F1 smd rect (at -4.7 -1.7 180) (size 2.1 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad F2 smd rect (at 4.7 -1.7 180) (size 2.1 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
)
