(module BAT_2460 (layer F.Cu) (tedit 6572F962)
  (fp_text reference REF** (at -25.04 -9.55) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at 0 0) (layer F.Fab))
  (pad P thru_hole circle (at 25.995 0) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad N thru_hole circle (at -25.995 0) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad None np_thru_hole circle (at -23.24 -5.995) (size 2.64 2.64) (drill 2.64) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 23.24 5.995) (size 2.64 2.64) (drill 2.64) (layers *.Cu *.Mask))
)
