(module BMI323 (layer F.Cu) (tedit 65240F33)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.1) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -1.1557 -0.750001 90) (size 0.254 0.4826) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.1557 -0.25 90) (size 0.254 0.4826) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.1557 0.25 90) (size 0.254 0.4826) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.1557 0.750001 90) (size 0.254 0.4826) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -0.499999 0.9144) (size 0.254 0.4826) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0 0.9144) (size 0.254 0.4826) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0.499999 0.9144) (size 0.254 0.4826) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.1557 0.750001 90) (size 0.254 0.4826) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 1.1557 0.25 90) (size 0.254 0.4826) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 1.1557 -0.25 90) (size 0.254 0.4826) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 1.1557 -0.750001 90) (size 0.254 0.4826) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 0.499999 -0.9144) (size 0.254 0.4826) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 0 -0.9144) (size 0.254 0.4826) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -0.499999 -0.9144) (size 0.254 0.4826) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
