(module EVQ-P1905M (layer F.Cu) (tedit 659F7EFC)
  (fp_text reference REF** (at 0 -3.937) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -3.399998 -2.250001) (size 3.200001 0.9906) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -3.399998 2.250001) (size 3.200001 0.9906) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 3.399998 2.250001) (size 3.200001 0.9906) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 3.399998 -2.250001) (size 3.200001 0.9906) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
