(module FUSSC324X455X62L (layer F.Cu) (tedit 65A05C51)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.3495) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at 0.0635 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (at -2.15 0 180) (size 1.34 3.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.41)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd roundrect (at 2.15 0 180) (size 1.34 3.29) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.41)
    (solder_mask_margin 0.102))
)
