(module LCD_NHD-C12864LZ-FSW-FBW-3V3 (layer F.Cu) (tedit 64F49253)
  (fp_text reference REF** (at -34.925 -53.975) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at 3.6 -19.25) (layer F.Fab))
  (pad S2 thru_hole circle (at 36.2 -3) (size 2.4 2.4) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S1 thru_hole circle (at -36.2 -3) (size 2.4 2.4) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A thru_hole oval (at -30 -3.79) (size 4 2) (drill oval 1.9 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad K thru_hole oval (at 30 -3.79) (size 4 2) (drill oval 1.9 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1 thru_hole rect (at 17.145 -1.05) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at 15.875 -1.05) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole circle (at 14.605 -1.05) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 thru_hole circle (at 13.335 -1.05) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 thru_hole circle (at 12.065 -1.05) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 thru_hole circle (at 10.795 -1.05) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 thru_hole circle (at 9.525 -1.05) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 thru_hole circle (at 8.255 -1.05) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 thru_hole circle (at 6.985 -1.05) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 thru_hole circle (at 5.715 -1.05) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 thru_hole circle (at 4.445 -1.05) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 thru_hole circle (at 3.175 -1.05) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 thru_hole circle (at 1.905 -1.05) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 thru_hole circle (at 0.635 -1.05) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 thru_hole circle (at -0.635 -1.05) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 thru_hole circle (at -1.905 -1.05) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 17 thru_hole circle (at -3.175 -1.05) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 18 thru_hole circle (at -4.445 -1.05) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 19 thru_hole circle (at -5.715 -1.05) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 20 thru_hole circle (at -6.985 -1.05) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 21 thru_hole circle (at -8.255 -1.05) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 22 thru_hole circle (at -9.525 -1.05) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 23 thru_hole circle (at -10.795 -1.05) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 24 thru_hole circle (at -12.065 -1.05) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 25 thru_hole circle (at -13.335 -1.05) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 26 thru_hole circle (at -14.605 -1.05) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 27 thru_hole circle (at -15.875 -1.05) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 28 thru_hole circle (at -17.145 -1.05) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
)
