(module LT8410EDC-1-TRMPBF (layer F.Cu) (tedit 6481E04D)
  (fp_text reference REF** (at 0 -1.65) (layer F.SilkS))
  (fp_text value DFN-8_DC_LIT (at 0.75 -4.5) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -0.952401 -0.675) (size 0.8048 0.2292) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.952401 -0.225001) (size 0.8048 0.2292) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.952401 0.225001) (size 0.8048 0.2292) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.952401 0.675) (size 0.8048 0.2292) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.952401 0.675) (size 0.8048 0.2292) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.952401 0.225001) (size 0.8048 0.2292) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0.952401 -0.225001) (size 0.8048 0.2292) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0.952401 -0.675) (size 0.8048 0.2292) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0 0) (size 0.74 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
