(module MGM240PB32VNA3 (layer F.Cu) (tedit 65CB4FA4)
  (fp_text reference REF** (at 0 -8.4455) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at -0.127 -0.0635) (layer F.SilkS))
  (fp_text user 0.445in/11.3mm (at 0 13.488001) (layer Cmts.User))
  (pad 1 smd rect (at -5.649999 -6.8) (size 2.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -5.649999 -5.799999) (size 2.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -5.649999 -4.800001) (size 2.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -5.649999 -3.800001) (size 2.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -5.649999 -2.8) (size 2.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -5.649999 -1.8) (size 2.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -5.649999 -0.800002) (size 2.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -5.649999 0.199999) (size 2.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -5.649999 1.2) (size 2.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -5.649999 2.2) (size 2.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -5.649999 3.200001) (size 2.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -5.649999 4.199999) (size 2.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -5.649999 5.199999) (size 2.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -5.649999 6.2) (size 2.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -3.500001 6.699999 90) (size 2.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -2.5 6.699999 90) (size 2.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at -1.5 6.699999 90) (size 2.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at -0.499999 6.699999 90) (size 2.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at 0.499999 6.699999 90) (size 2.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at 1.5 6.699999 90) (size 2.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at 2.5 6.699999 90) (size 2.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at 3.500001 6.699999 90) (size 2.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd rect (at 5.649999 6.2) (size 2.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 24 smd rect (at 5.649999 5.199999) (size 2.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 25 smd rect (at 5.649999 4.200001) (size 2.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 26 smd rect (at 5.649999 3.200001) (size 2.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 27 smd rect (at 5.649999 2.2) (size 2.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 28 smd rect (at 5.649999 1.2) (size 2.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 29 smd rect (at 5.649999 0.199999) (size 2.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 30 smd rect (at 5.649999 -0.799999) (size 2.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 31 smd rect (at 5.649999 -1.8) (size 2.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 32 smd rect (at 5.649999 -2.8) (size 2.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 33 smd rect (at 5.649999 -3.800001) (size 2.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 34 smd rect (at 5.649999 -4.800001) (size 2.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 35 smd rect (at 5.649999 -5.799999) (size 2.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 36 smd rect (at 5.649999 -6.8) (size 2.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
