(module MODULE_ESP32-H2-MINI-1-H2 (layer F.Cu) (tedit 6513278B)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -9.05) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at -0.7 0.25) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -5.9 -1.3) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -5.9 -0.5) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -5.9 0.3) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at -5.9 1.1) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at -5.9 1.9) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at -5.9 2.7) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at -5.9 3.5) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd rect (at -5.9 4.3) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd rect (at -5.9 5.1) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd rect (at -5.9 5.9) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd rect (at -5.9 6.7) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 smd rect (at -4.8 7.6) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 smd rect (at -4 7.6) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 smd rect (at -3.2 7.6) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 smd rect (at -2.4 7.6) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 smd rect (at -1.6 7.6) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 17 smd rect (at -0.8 7.6) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 18 smd rect (at 0 7.6) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 19 smd rect (at 0.8 7.6) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 20 smd rect (at 1.6 7.6) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 21 smd rect (at 2.4 7.6) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 22 smd rect (at 3.2 7.6) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 23 smd rect (at 4 7.6) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 24 smd rect (at 4.8 7.6) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 25 smd rect (at 5.9 6.7) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 26 smd rect (at 5.9 5.9) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 27 smd rect (at 5.9 5.1) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 28 smd rect (at 5.9 4.3) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 29 smd rect (at 5.9 3.5) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 30 smd rect (at 5.9 2.7) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 31 smd rect (at 5.9 1.9) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 32 smd rect (at 5.9 1.1) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 33 smd rect (at 5.9 0.3) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 34 smd rect (at 5.9 -0.5) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 35 smd rect (at 5.9 -1.3) (size 0.8 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 48 smd rect (at -4.8 -2.2) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 47 smd rect (at -4 -2.2) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 46 smd rect (at -3.2 -2.2) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 45 smd rect (at -2.4 -2.2) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 44 smd rect (at -1.6 -2.2) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 43 smd rect (at -0.8 -2.2) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 42 smd rect (at 0 -2.2) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 41 smd rect (at 0.8 -2.2) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 40 smd rect (at 1.6 -2.2) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 39 smd rect (at 2.4 -2.2) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 38 smd rect (at 3.2 -2.2) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 37 smd rect (at 4 -2.2) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 36 smd rect (at 4.8 -2.2) (size 0.4 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 53 smd rect (at -5.95 -2.25) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 52 smd rect (at -5.95 7.65) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 51 smd rect (at 5.95 7.65) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 50 smd rect (at 5.95 -2.25) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 49_1 smd rect (at 0 2.7) (size 1.45 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 49_4 smd rect (at 1.975 0.725) (size 1.45 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 49_6 smd rect (at 1.975 2.7) (size 1.45 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 49_9 smd rect (at 1.975 4.675) (size 1.45 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 49_8 smd rect (at 0 4.675) (size 1.45 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 49_7 smd rect (at -1.975 4.675) (size 1.45 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 49_5 smd rect (at -1.975 2.7) (size 1.45 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 49_2 smd custom (at -1.975 0.725) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu)
    (zone_connect 2)
    (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly (pts
         (xy -0.725 0.725) (xy 0.725 0.725) (xy 0.725 -0.725) (xy -0.125 -0.725) (xy -0.725 -0.125)
) (width 0.01))
    ))
  (pad 49_3 smd rect (at 0 0.725) (size 1.45 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 54 thru_hole circle (at -0.9875 0.725) (size 0.3 0.3) (drill 0.2) (layers *.Cu))
  (pad 55 thru_hole circle (at 0.9875 0.725) (size 0.3 0.3) (drill 0.2) (layers *.Cu))
  (pad 56 thru_hole circle (at -1.975 1.7125) (size 0.3 0.3) (drill 0.2) (layers *.Cu))
  (pad 57 thru_hole circle (at 0 1.7125) (size 0.3 0.3) (drill 0.2) (layers *.Cu))
  (pad 58 thru_hole circle (at 1.975 1.7125) (size 0.3 0.3) (drill 0.2) (layers *.Cu))
  (pad 59 thru_hole circle (at -0.9875 2.7) (size 0.3 0.3) (drill 0.2) (layers *.Cu))
  (pad 60 thru_hole circle (at 0.9875 2.7) (size 0.3 0.3) (drill 0.2) (layers *.Cu))
  (pad 61 thru_hole circle (at -1.975 3.6875) (size 0.3 0.3) (drill 0.2) (layers *.Cu))
  (pad 62 thru_hole circle (at 0 3.6875) (size 0.3 0.3) (drill 0.2) (layers *.Cu))
  (pad 63 thru_hole circle (at 1.975 3.6875) (size 0.3 0.3) (drill 0.2) (layers *.Cu))
  (pad 64 thru_hole circle (at -0.9875 4.675) (size 0.3 0.3) (drill 0.2) (layers *.Cu))
  (pad 65 thru_hole circle (at 0.9875 4.675) (size 0.3 0.3) (drill 0.2) (layers *.Cu))
)
