(module MOLEX_5051102491 (layer F.Cu) (tedit 65A4AB41)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -4.191) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at 0.1905 -0.0635) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -5.75 -2.7) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0762))
  (pad 2 smd rect (at -5.25 -2.7) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0762))
  (pad 3 smd rect (at -4.75 -2.7) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0762))
  (pad 4 smd rect (at -4.25 -2.7) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0762))
  (pad 5 smd rect (at -3.75 -2.7) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0762))
  (pad 6 smd rect (at -3.25 -2.7) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0762))
  (pad 7 smd rect (at -2.75 -2.7) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0762))
  (pad 8 smd rect (at -2.25 -2.7) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0762))
  (pad 9 smd rect (at -1.75 -2.7) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0762))
  (pad 10 smd rect (at -1.25 -2.7) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0762))
  (pad S1 smd rect (at -8.05 0) (size 2 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0762))
  (pad S2 smd rect (at 8.05 0) (size 2 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0762))
  (pad 11 smd rect (at -0.75 -2.7) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0762))
  (pad 12 smd rect (at -0.25 -2.7) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0762))
  (pad 13 smd rect (at 0.25 -2.7) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0762))
  (pad 14 smd rect (at 0.75 -2.7) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0762))
  (pad 15 smd rect (at 1.25 -2.7) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0762))
  (pad 16 smd rect (at 1.75 -2.7) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0762))
  (pad 17 smd rect (at 2.25 -2.7) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0762))
  (pad 18 smd rect (at 2.75 -2.7) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0762))
  (pad 19 smd rect (at 3.25 -2.7) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0762))
  (pad 20 smd rect (at 3.75 -2.7) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0762))
  (pad 21 smd rect (at 4.25 -2.7) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0762))
  (pad 22 smd rect (at 4.75 -2.7) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0762))
  (pad 23 smd rect (at 5.25 -2.7) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0762))
  (pad 24 smd rect (at 5.75 -2.7) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0762))
)
