(module MOLEX_87437-0243 (layer F.Cu) (tedit 65A0B08A)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.9845) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at 0.4445 0.0635) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.725 -0.75) (size 3.55 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0762))
  (pad 2 smd rect (at 2.175 -0.75) (size 2.65 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0762))
  (pad 3 smd rect (at -1.725 0.75) (size 3.55 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0762))
  (pad 4 smd rect (at 2.175 0.75) (size 2.65 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0762))
)
