(module MSOP-8_MSE (layer F.Cu) (tedit 65A051F0)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.286) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at 0 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -2.1844 -0.975359) (size 1.397 0.4318) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -2.1844 -0.325119) (size 1.397 0.4318) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -2.1844 0.325119) (size 1.397 0.4318) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at -2.1844 0.975359) (size 1.397 0.4318) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at 2.1844 0.975359) (size 1.397 0.4318) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at 2.1844 0.325119) (size 1.397 0.4318) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at 2.1844 -0.325119) (size 1.397 0.4318) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd rect (at 2.1844 -0.975359) (size 1.397 0.4318) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
)
