(module MSP430F6659IPZ (layer F.Cu) (tedit 66031956)
  (fp_text reference REF** (at 0.00508 -9.525) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at 0.06096 0.48768) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd oval (at -7.574999 -5.999998 90) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd oval (at -7.574999 -5.499999 90) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd oval (at -7.574999 -5 90) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd oval (at -7.574999 -4.499999 90) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd oval (at -7.574999 -4 90) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd oval (at -7.574999 -3.499998 90) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd oval (at -7.574999 -2.999999 90) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd oval (at -7.574999 -2.5 90) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd oval (at -7.574999 -1.999999 90) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd oval (at -7.574999 -1.5 90) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd oval (at -7.574999 -0.999998 90) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd oval (at -7.574999 -0.499999 90) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd oval (at -7.574999 0 90) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd oval (at -7.574999 0.500002 90) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd oval (at -7.574999 1.000001 90) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd oval (at -7.574999 1.500002 90) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd oval (at -7.574999 2.000001 90) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd oval (at -7.574999 2.5 90) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd oval (at -7.574999 3.000002 90) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd oval (at -7.574999 3.500001 90) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd oval (at -7.574999 4.000002 90) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd oval (at -7.574999 4.500001 90) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd oval (at -7.574999 5 90) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 24 smd oval (at -7.574999 5.500002 90) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 25 smd oval (at -7.574999 6.000001 90) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 26 smd oval (at -5.999998 7.575001) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 27 smd oval (at -5.499999 7.575001) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 28 smd oval (at -5 7.575001) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 29 smd oval (at -4.499999 7.575001) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 30 smd oval (at -4 7.575001) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 31 smd oval (at -3.499998 7.575001) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 32 smd oval (at -2.999999 7.575001) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 33 smd oval (at -2.5 7.575001) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 34 smd oval (at -1.999999 7.575001) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 35 smd oval (at -1.5 7.575001) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 36 smd oval (at -0.999998 7.575001) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 37 smd oval (at -0.499999 7.575001) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 38 smd oval (at 0 7.575001) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 39 smd oval (at 0.500002 7.575001) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 40 smd oval (at 1.000001 7.575001) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 41 smd oval (at 1.500002 7.575001) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 42 smd oval (at 2.000001 7.575001) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 43 smd oval (at 2.5 7.575001) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 44 smd oval (at 3.000002 7.575001) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 45 smd oval (at 3.500001 7.575001) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 46 smd oval (at 4.000002 7.575001) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 47 smd oval (at 4.500001 7.575001) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 48 smd oval (at 5 7.575001) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 49 smd oval (at 5.500002 7.575001) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 50 smd oval (at 6.000001 7.575001) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 51 smd oval (at 7.575001 6.000001 90) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 52 smd oval (at 7.575001 5.500002 90) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 53 smd oval (at 7.575001 5 90) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 54 smd oval (at 7.575001 4.500001 90) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 55 smd oval (at 7.575001 4.000002 90) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 56 smd oval (at 7.575001 3.500001 90) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 57 smd oval (at 7.575001 3.000002 90) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 58 smd oval (at 7.575001 2.5 90) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 59 smd oval (at 7.575001 2.000001 90) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 60 smd oval (at 7.575001 1.500002 90) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 61 smd oval (at 7.575001 1.000001 90) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 62 smd oval (at 7.575001 0.500002 90) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 63 smd oval (at 7.575001 0 90) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 64 smd oval (at 7.575001 -0.499999 90) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 65 smd oval (at 7.575001 -0.999998 90) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 66 smd oval (at 7.575001 -1.5 90) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 67 smd oval (at 7.575001 -1.999999 90) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 68 smd oval (at 7.575001 -2.5 90) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 69 smd oval (at 7.575001 -2.999999 90) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 70 smd oval (at 7.575001 -3.499998 90) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 71 smd oval (at 7.575001 -4 90) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 72 smd oval (at 7.575001 -4.499999 90) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 73 smd oval (at 7.575001 -5 90) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 74 smd oval (at 7.575001 -5.499999 90) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 75 smd oval (at 7.575001 -5.999998 90) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 76 smd oval (at 6.000001 -7.574999) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 77 smd oval (at 5.500002 -7.574999) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 78 smd oval (at 5 -7.574999) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 79 smd oval (at 4.500001 -7.574999) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 80 smd oval (at 4.000002 -7.574999) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 81 smd oval (at 3.500001 -7.574999) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 82 smd oval (at 3.000002 -7.574999) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 83 smd oval (at 2.5 -7.574999) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 84 smd oval (at 2.000001 -7.574999) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 85 smd oval (at 1.500002 -7.574999) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 86 smd oval (at 1.000001 -7.574999) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 87 smd oval (at 0.500002 -7.574999) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 88 smd oval (at 0 -7.574999) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 89 smd oval (at -0.499999 -7.574999) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 90 smd oval (at -0.999998 -7.574999) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 91 smd oval (at -1.5 -7.574999) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 92 smd oval (at -1.999999 -7.574999) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 93 smd oval (at -2.5 -7.574999) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 94 smd oval (at -2.999999 -7.574999) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 95 smd oval (at -3.499998 -7.574999) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 96 smd oval (at -4 -7.574999) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 97 smd oval (at -4.499999 -7.574999) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 98 smd oval (at -5 -7.574999) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 99 smd oval (at -5.499999 -7.574999) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 100 smd oval (at -5.999998 -7.574999) (size 0.299999 1.749999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
