(module PQFN50P300X300X80-16N (layer F.Cu) (tedit 65414DDF)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.2) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at 0 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (at -1.26 -1) (size 0.49 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd roundrect (at -1.26 -0.5) (size 0.49 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd roundrect (at -1.26 0) (size 0.49 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd roundrect (at -1.26 0.5) (size 0.49 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd roundrect (at -1.26 1) (size 0.49 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd roundrect (at -0.5 1.26 90) (size 0.49 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd roundrect (at 0 1.26 90) (size 0.49 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd roundrect (at 0.5 1.26 90) (size 0.49 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd roundrect (at 1.26 1 180) (size 0.49 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd roundrect (at 1.26 0.5 180) (size 0.49 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd roundrect (at 1.26 0 180) (size 0.49 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 smd roundrect (at 1.26 -0.5 180) (size 0.49 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 smd roundrect (at 1.26 -1 180) (size 0.49 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 smd roundrect (at 0.5 -1.26 270) (size 0.49 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 smd roundrect (at 0 -1.26 270) (size 0.49 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 smd roundrect (at -0.5 -1.26 270) (size 0.49 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.04)
    (solder_mask_margin 0.102))
)
