(module PSON127P500X600X82-9N (layer F.Cu) (tedit 65F0CCA6)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.0635 -3.556) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at 0.508 -0.0635) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -2.55 -1.905) (size 0.71 0.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -2.55 -0.635) (size 0.71 0.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -2.55 0.635) (size 0.71 0.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at -2.55 1.905) (size 0.71 0.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at 2.55 1.905) (size 0.71 0.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at 2.55 0.635) (size 0.71 0.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at 2.55 -0.635) (size 0.71 0.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd rect (at 2.55 -1.905) (size 0.71 0.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd rect (at 0 0) (size 3.6 3.7) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
)
