(module SOIC127P600X175-8N (layer F.Cu) (tedit 65A06896)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.0635 -3.302) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at 0 0.127) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (at -2.585 -1.905) (size 1.75 0.59) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.07000000000000001)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd roundrect (at -2.585 -0.635) (size 1.75 0.59) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.07000000000000001)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd roundrect (at -2.585 0.635) (size 1.75 0.59) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.07000000000000001)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd roundrect (at -2.585 1.905) (size 1.75 0.59) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.07000000000000001)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd roundrect (at 2.585 1.905) (size 1.75 0.59) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.07000000000000001)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd roundrect (at 2.585 0.635) (size 1.75 0.59) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.07000000000000001)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd roundrect (at 2.585 -0.635) (size 1.75 0.59) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.07000000000000001)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd roundrect (at 2.585 -1.905) (size 1.75 0.59) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.07000000000000001)
    (solder_mask_margin 0.102))
)
