(module SOIC180P460X187-4N (layer F.Cu) (tedit 655CA26B)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -3.6) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at 0 -0.05) (layer F.Fab))
  (pad 4 smd rect (at 0.9 -1.975) (size 0.69 1.57) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1 smd rect (at -0.9 -1.975) (size 0.69 1.57) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at 0.9 1.975) (size 0.69 1.57) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -0.9 1.975) (size 0.69 1.57) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
)
