(module SOP50P490X110-10N (layer F.Cu) (tedit 65A0C2DB)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.0955) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at 0 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -2.1844 -0.9906) (size 1.4986 0.3302) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -2.1844 -0.508) (size 1.4986 0.3302) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -2.1844 0) (size 1.4986 0.3302) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at -2.1844 0.508) (size 1.4986 0.3302) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at -2.1844 0.9906) (size 1.4986 0.3302) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at 2.1844 0.9906) (size 1.4986 0.3302) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at 2.1844 0.508) (size 1.4986 0.3302) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd rect (at 2.1844 0) (size 1.4986 0.3302) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd rect (at 2.1844 -0.508) (size 1.4986 0.3302) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd rect (at 2.1844 -0.9906) (size 1.4986 0.3302) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
)
