(module SOP65P640X120-14N (layer F.Cu) (tedit 65A07991)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -3.429) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at 0 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (at -2.87 -1.95) (size 1.57 0.41) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.05)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd roundrect (at -2.87 -1.3) (size 1.57 0.41) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.05)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd roundrect (at -2.87 -0.65) (size 1.57 0.41) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.05)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd roundrect (at -2.87 0) (size 1.57 0.41) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.05)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd roundrect (at -2.87 0.65) (size 1.57 0.41) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.05)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd roundrect (at -2.87 1.3) (size 1.57 0.41) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.05)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd roundrect (at -2.87 1.95) (size 1.57 0.41) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.05)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd roundrect (at 2.87 1.95) (size 1.57 0.41) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.05)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd roundrect (at 2.87 1.3) (size 1.57 0.41) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.05)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd roundrect (at 2.87 0.65) (size 1.57 0.41) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.05)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd roundrect (at 2.87 0) (size 1.57 0.41) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.05)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 smd roundrect (at 2.87 -0.65) (size 1.57 0.41) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.05)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 smd roundrect (at 2.87 -1.3) (size 1.57 0.41) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.05)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 smd roundrect (at 2.87 -1.95) (size 1.57 0.41) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.05)
    (solder_mask_margin 0.102))
)
