(module SOT-23_S6 (layer F.Cu) (tedit 659F88A3)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.2225) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at 0 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.143 -0.9398) (size 1.2192 0.508) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -1.143 0) (size 1.2192 0.508) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -1.143 0.9398) (size 1.2192 0.508) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at 1.143 0.9398) (size 1.2192 0.508) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at 1.143 0) (size 1.2192 0.508) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at 1.143 -0.9398) (size 1.2192 0.508) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
)
