(module SOT95P237X112-3N (layer F.Cu) (tedit 659E4F4D)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 1.754335 -3.584965) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOT95P237X112-3N (at 13.2248 3.407935) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.0922 -0.9398) (size 1.3208 0.5588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -1.0922 0.9398) (size 1.3208 0.5588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at 1.0922 0) (size 1.3208 0.5588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
)
