(module TO254P940H490-3 (layer F.Cu) (tedit 65A686D3)
  (fp_text reference REF** (at 0 -5.461) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at 0.1905 0.127) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at -1.79605 1.79605) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.79605 1.79605) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1.79605 -1.79605) (size 1.1 1.1) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
)
