(module VCNL3040 (layer F.Cu) (tedit 655B5FF4)
  (fp_text reference REF** (at -0.05 -2.95) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at -0.05 -0.05) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -1.0414 -1.612499) (size 0.889 0.5842) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.0414 -0.5375) (size 0.889 0.5842) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.0414 0.5375) (size 0.889 0.5842) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.0414 1.612499) (size 0.889 0.5842) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.0414 1.612499) (size 0.889 0.5842) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.0414 0.5375) (size 0.889 0.5842) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.0414 -0.5375) (size 0.889 0.5842) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.0414 -1.612499) (size 0.889 0.5842) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
