(module XCVR_RN4871U-V_RM118 (layer F.Cu) (tedit 6582E9E9)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 2.667 -9.398) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at 2.921 -4.0005) (layer F.Fab))
  (pad 5 smd rect (at 0.25 -6.7) (size 1.5 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at 0.25 -5.5) (size 1.5 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at 0.25 -4.3) (size 1.5 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd rect (at 0.25 -3.1) (size 1.5 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd rect (at 0.25 -1.9) (size 1.5 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd rect (at 0.8 -0.25 90) (size 1.5 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd rect (at 2 -0.25 90) (size 1.5 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 smd rect (at 3.2 -0.25 90) (size 1.5 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 smd rect (at 4.4 -0.25 90) (size 1.5 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 smd rect (at 5.75 -1.3 180) (size 1.5 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 smd rect (at 5.75 -2.5 180) (size 1.5 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 smd rect (at 5.75 -3.7 180) (size 1.5 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad NC smd rect (at 5.75 -4.9 180) (size 1.5 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 17 smd rect (at 5.75 -6.1 180) (size 1.5 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1 smd rect (at 5.2 -7.75 270) (size 1.5 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at 4 -7.75 270) (size 1.5 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at 2.8 -7.75 270) (size 1.5 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at 1.6 -7.75 270) (size 1.5 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.102))
)
