(module Fairchild-CD4017BCM-0 (layer F.Cu) (tedit 5EF1F2BE)
(fp_text reference REF** (at -5.4750000000 -5.0750000000 0.0000000000) (layer F.SilkS))
(pad 1 smd rect (at -4.4450000000 2.8000000000 )(size 0.6500000000 1.7500000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 2 smd rect (at -3.1750000000 2.8000000000 )(size 0.6500000000 1.7500000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 3 smd rect (at -1.9050000000 2.8000000000 )(size 0.6500000000 1.7500000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 4 smd rect (at -0.6350000000 2.8000000000 )(size 0.6500000000 1.7500000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 5 smd rect (at 0.6350000000 2.8000000000 )(size 0.6500000000 1.7500000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 6 smd rect (at 1.9050000000 2.8000000000 )(size 0.6500000000 1.7500000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 7 smd rect (at 3.1750000000 2.8000000000 )(size 0.6500000000 1.7500000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 8 smd rect (at 4.4450000000 2.8000000000 )(size 0.6500000000 1.7500000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 9 smd rect (at 4.4450000000 -2.8000000000 )(size 0.6500000000 1.7500000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 10 smd rect (at 3.1750000000 -2.8000000000 )(size 0.6500000000 1.7500000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 11 smd rect (at 1.9050000000 -2.8000000000 )(size 0.6500000000 1.7500000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 12 smd rect (at 0.6350000000 -2.8000000000 )(size 0.6500000000 1.7500000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 13 smd rect (at -0.6350000000 -2.8000000000 )(size 0.6500000000 1.7500000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 14 smd rect (at -1.9050000000 -2.8000000000 )(size 0.6500000000 1.7500000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 15 smd rect (at -3.1750000000 -2.8000000000 )(size 0.6500000000 1.7500000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
(pad 16 smd rect (at -4.4450000000 -2.8000000000 )(size 0.6500000000 1.7500000000)(layers F.Mask F.Paste F.Cu))
)
