(module FootprintV5 (layer F.Cu) (tedit 61B78D8C)
  (fp_text reference REF** (at 2.54 -3.81) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CUI_UJ2-MBH-1-SMT (at 1.27 2.54) (layer F.Fab))
  (fp_text user PCB-EDGE (at 2.54 -2.54) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at 0 0) (size 0.5 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.8 0) (size 0.5 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.6 0) (size 0.5 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 2.4 0) (size 0.5 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 3.2 0) (size 0.5 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad SH1 smd rect (at -2.86 0) (size 2 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad SH2 smd rect (at 6.06 0) (size 2 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -0.6 2.51) (size 0.9 0.9) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 3.8 2.51) (size 0.9 0.9) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad SH3 smd rect (at -2.86 5.48) (size 2 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad SH4 smd rect (at 6.06 5.48) (size 2 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
