(module Fujitsu-JS-0-0-MFG (layer F.Cu) (tedit 5EF0D45D)
(fp_text reference REF** (at -14.5500000000 -6.1250000000 0.0000000000) (layer F.SilkS))
(pad 3 thru_hole circle (at 12.4000000000 3.8100000000 )(size 2.0000000000 2.0000000000)(drill 1.3)(layers *.Cu))
(pad 4 thru_hole circle (at 12.4000000000 -3.8100000000 )(size 2.0000000000 2.0000000000)(drill 1.3)(layers *.Cu))
(pad 5 thru_hole circle (at -9.7000000000 -3.8100000000 )(size 2.3000000000 2.3000000000)(drill 1.5)(layers *.Cu))
(pad 1 thru_hole rect (at -12.8999990000 3.8100000000 )(size 2.3000000000 2.3000000000)(drill 1.5)(layers *.Cu))
(pad 2 thru_hole circle (at -6.4999990000 3.8100000000 )(size 2.3000000000 2.3000000000)(drill 1.5)(layers *.Cu))
(model eec.models/Fujitsu_-_JS-5-K.step
      (at (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (rotate (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (scale (xyz 1 1 1))
    )
)
