(module easyeda2kicad:FUSE-TH_BD5.2-L20.0-P24.00-D0.8 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value FUSE-TH_BD5.2-L20.0-P24.00-D0.8 (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at -12.00 0.00 0.00) (size 2.20 2.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at 12.00 0.00 0.00) (size 2.20 2.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/Fuse SGT520-8A-L/Fuse SGT520-8A-L.3dshapes/FUSE-TH_BD5.2-L20.0-P24.00-D0.8.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)