(module "G125MH104M404AD000P" (layer F.Cu)
  (descr "G125-MH104M4-04AD000P-1")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 7.925 1.923) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 7.925 1.923) (layer F.Fab))
  (fp_text value "G125MH104M404AD000P" (at 7.925 1.923) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 0) (size 1.050 1.050) (drill 0.55) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.250 0) (size 1.050 1.050) (drill 0.55) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0.000 1.25) (size 1.050 1.050) (drill 0.55) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 1.250 1.25) (size 1.050 1.050) (drill 0.55) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A1 thru_hole circle (at 3.950 0.42) (size 2.100 2.100) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A2 thru_hole circle (at 7.700 0.42) (size 2.100 2.100) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A3 thru_hole circle (at 11.450 0.42) (size 2.100 2.100) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A4 thru_hole circle (at 15.200 0.42) (size 2.100 2.100) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH1 thru_hole circle (at -3.900 -0.2) (size 3.750 3.750) (drill 2.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 thru_hole circle (at 19.750 -0.2) (size 3.750 3.750) (drill 2.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (model G125-MH104M4-04AD000P.stp
    (at (xyz 0.31102362580187 -0.23425196099469 0.11417323210108))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
