(module "G2R50MT33K" (layer F.Cu)
  (descr "G2R50MT33K-1")
  (tags "MOSFET (N-Channel)")
  (fp_text reference Q** (at 5.080 -0.213) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 5.080 -0.213) (layer F.Fab))
  (fp_text value "G2R50MT33K" (at 5.080 -0.213) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 2.240 2.240) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 5.080 -0) (size 2.240 2.240) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 7.620 -0) (size 2.240 2.240) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 10.160 -0) (size 2.240 2.240) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (model G2R50MT33K.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
