(module "G2RL1AE2CVHADC12" (layer F.Cu)
  (descr "G2RL-1A-E2-CV-HA DC12-2")
  (tags "Switch")
  (fp_text reference S** (at 11.800 -3.75) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 11.800 -3.75) (layer F.Fab))
  (fp_text value "G2RL1AE2CVHADC12" (at 11.800 -3.75) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 20.000 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 25.000 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 25.000 -7.5) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 20.000 -7.5) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 0.000 -7.5) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (model G2RL-1A-E2-CV-HA_DC12.stp
    (at (xyz 0 0 0.033070865109211))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
