(module "G3MB202P4DC5" (layer F.Cu)
  (descr "G3MB-202P-4 DC5-3")
  (tags "Relay or Contactor")
  (fp_text reference K** (at -7.620 -1.125) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -7.620 -1.125) (layer F.Fab))
  (fp_text value "G3MB202P4DC5" (at -7.620 -1.125) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -5.080 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -15.240 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -17.780 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (model G3MB-202PEG-4-DC20MA.stp
    (at (xyz -0.29999999549445 0.0027559055235442 0.0062992124576268))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
