(module easyeda2kicad:SOP-8_L9.8-W4.4-P2.54-LS6.8-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -7.15) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SOP-8_L9.8-W4.4-P2.54-LS6.8-BL (at 0 7.15) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -3.81 3.15 0.00) (size 0.56 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -1.27 3.15 0.00) (size 0.56 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 1.27 3.15 0.00) (size 0.56 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 3.81 3.15 0.00) (size 0.56 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at -3.81 -3.15 0.00) (size 0.56 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at -1.27 -3.15 0.00) (size 0.56 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 1.27 -3.15 0.00) (size 0.56 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 3.81 -3.15 0.00) (size 0.56 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/G3VM-62J1/G3VM-62J1.3dshapes/SOP-8_L9.4-W4.4-H2.1-LS6.8-P2.54.wrl"
		(offset (xyz 0.130 -0.200 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)