(module "G5NB1A4ELHADC12" (layer F.Cu)
  (descr "G5NB-1A4-EL-HA DC12-2")
  (tags "Relay or Contactor")
  (fp_text reference K** (at 9.635 -2.35) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 9.635 -2.35) (layer F.Fab))
  (fp_text value "G5NB1A4ELHADC12" (at 9.635 -2.35) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 11.500 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 18.500 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0.000 -4.7) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (model G5NB-1A-DC12.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
