(module "G5Q1A4EUDC5" (layer F.Cu)
  (descr "G5Q-1A4")
  (tags "Relay or Contactor")
  (fp_text reference K** (at 8.515 -3.96) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 8.515 -3.96) (layer F.Fab))
  (fp_text value "G5Q1A4EUDC5" (at 8.515 -3.96) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 2.100 2.100) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 10.160 -0) (size 2.100 2.100) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 17.780 -0) (size 2.100 2.100) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0.000 -7.62) (size 2.100 2.100) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (model G5Q-1A4-EU_DC5.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
