(module "G5RLK1AE" (layer F.Cu)
  (descr "G5RLK1AE")
  (tags "Relay or Contactor")
  (fp_text reference K** (at -2.462 0.478) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -2.462 0.478) (layer F.Fab))
  (fp_text value "G5RLK1AE" (at -2.462 0.478) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at -12.5 3.75) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at -12.5 0) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -12.5 -3.75) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 7.5 3.75) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 7.5 -3.75) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 12.5 3.75) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 12.5 -3.75) (size 2.1 2.1) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
)
