(module easyeda2kicad:RELAY-TH_G5V-1 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.54) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RELAY-TH_G5V-1 (at 0 6.54) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 10 thru_hole circle (at -5.08 -2.54 180.00) (size 2.10 2.10) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.199896))
	(pad 1 thru_hole circle (at -5.08 2.54 180.00) (size 2.10 2.10) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.199896))
	(pad 9 thru_hole circle (at -2.54 -2.54 180.00) (size 2.10 2.10) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.199896))
	(pad 6 thru_hole circle (at 5.08 -2.54 90.00) (size 2.10 2.10) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.199896))
	(pad 5 thru_hole circle (at 5.08 2.54 90.00) (size 2.10 2.10) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.199896))
	(pad 2 thru_hole circle (at -2.54 2.54 180.00) (size 2.10 2.10) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.199896))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/G5V-1-T90 DC5/G5V-1-T90 DC5.3dshapes/RELAY-TH_L12.5-W7.5-H10.0.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)