(module "G6DN-1A-L" (layer F.Cu)
  (descr "G6DN-1A-L")
  (tags "Relay or Contactor")
  (fp_text reference K** (at -9.64453 1.43716) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -9.64453 1.43716) (layer F.Fab))
  (fp_text value "G6DN-1A-L" (at -9.64453 1.43716) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at -17.78 0) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -15.24 0) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -7.62 0) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (model G6DN-1A-L_DC5.stp
    (at (xyz -0.34173229547936 -0.049606298837136 -0.0059055120456876))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
