(module "G6K-2F-Y" (layer F.Cu)
  (descr "G6K-2F-Y")
  (tags "Relay or Contactor")
  (attr smd)
  (fp_text reference K** (at 4.558 -0.183) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 4.558 -0.183) (layer F.Fab))
  (fp_text value "G6K-2F-Y" (at 4.558 -0.183) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at 1.2 3.5 0) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 4.4 3.5 0) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 6.6 3.5 0) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 8.8 3.5 0) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 8.8 -3.5 0) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 6.6 -3.5 0) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 4.4 -3.5 0) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.2 -3.5 0) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model G6K-2F-Y-TR_DC24.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
