(module easyeda2kicad:RELAY-TH_G6K-2P-Y (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.54) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RELAY-TH_G6K-2P-Y (at 0 6.54) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 8 thru_hole circle (at -3.80 -2.54 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 7 thru_hole circle (at -0.60 -2.54 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 6 thru_hole circle (at 1.60 -2.54 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 5 thru_hole circle (at 3.80 -2.54 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 4 thru_hole circle (at 3.80 2.54 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at 1.60 2.54 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at -0.60 2.54 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 1 thru_hole circle (at -3.80 2.54 0.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/G6K-2P-Y DC24/G6K-2P-Y DC24.3dshapes/RELAY-TH_G6K-2P-Y.wrl"
		(offset (xyz 0.000 0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)