(module RELAY_G7L-2A-P_OMR (layer F.Cu)
  (fp_text reference REF** (at 9.1 18.399999) (layer F.SilkS))
  (fp_text value RELAY_G7L-2A-P_OMR (at 9.1 18.399999) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "Copyright 2021 Accelerated Designs. All rights reserved." (at 0 0) (layer Cmts.User))
  (fp_text user "*" (at -.000047 -12.929987) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "*" (at -5.08 0) (layer F.Fab))
  (fp_text user "*" (at -.000047 -12.929987) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "*" (at -5.08 0) (layer F.Fab))
  (pad 7 np_thru_hole circle (at 0 -.999998) (size 1.199896 1.199896) (drill 1.199896) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 np_thru_hole circle (at 0 35.799998) (size 1.199896 1.199896) (drill 1.199896) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 np_thru_hole circle (at 17.7 35.800001) (size 1.199896 1.199896) (drill 1.199896) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 np_thru_hole circle (at 17.7 24.600002) (size 1.199896 1.199896) (drill 1.199896) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 np_thru_hole circle (at 17.7 10.200002) (size 1.199896 1.199896) (drill 1.199896) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 np_thru_hole circle (at 17.7 -.999998) (size 1.199896 1.199896) (drill 1.199896) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 np_thru_hole circle (at 0 .999998) (size 1.199896 1.199896) (drill 1.199896) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 0 thru_hole oval (at 0 0 90) (size 3.707892 1.707896) (drill .0254) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 np_thru_hole circle (at 0 37.799994) (size 1.199896 1.199896) (drill 1.199896) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole oval (at 0 36.799996 90) (size 3.707892 1.707896) (drill .0254) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 np_thru_hole circle (at 17.7 .999998) (size 1.199896 1.199896) (drill 1.199896) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at 17.7 0 90) (size 3.707892 1.707896) (drill .0254) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 np_thru_hole circle (at 17.7 12.199998) (size 1.199896 1.199896) (drill 1.199896) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole oval (at 17.7 11.2 90) (size 3.707892 1.707896) (drill .0254) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 np_thru_hole circle (at 17.7 26.599998) (size 1.199896 1.199896) (drill 1.199896) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at 17.7 25.6 90) (size 3.707892 1.707896) (drill .0254) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 np_thru_hole circle (at 17.7 37.799997) (size 1.199896 1.199896) (drill 1.199896) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole oval (at 17.7 36.799999 90) (size 3.707892 1.707896) (drill .0254) (layers *.Cu *.Mask))
)
